**EKH008 MANUAL**

**2-BURNER INDUCTION PLATE**

**TECHNICAL SPECIFICATIONS**

• Nominal voltage range: 220−240 V

• Nominal frequency: 50/60 Hz

• 2 cooking surfaces: polished black crystal glass 280 \* 280mm \* 2 pieces

• Product size: 60 \* 36 \* 6.5 cm

• Wire length: 100 cm

• Max power: 2000W + 2000W

• Automatic pot detection ( The device will switch to standby automaticlly when the pot is not suitable or it is moved away.

• Suitable cooking area: Pot base diameter from 12-20 cm

• 8 levels of cooking temperature selectable from 80℃ to 270℃.

• 8 levels of cooking power strength selectable.from 200 W to 2000W.

• Display can show cooking temperature, power strength, power comsuption, timer.

• 4 special designed cooking function: fry/boil/stew/heat-up

• 3 hours timer for boiling and frying function; 24 hours preset for stewing and heating-up function.

**PŁYTA INDUKCYJNA, 2 PALNIKOWA**

• Zasilanie:: 230 V, 50 Hz

• Maksymalna moc: 2000 W + 2000W

• 2 powierzchnie grzewcze: polerowane czarne szkło kryształowe 280 \* 280 mm, 2 sztuki

• Wymiary produktu: 60 \* 36 \* 6.5 cm

• Długość przewodu: 100 cm

• Automatyczne wykrywanie naczynia - urządzenie automatycznie przełączy się w tryb czuwania, gdy naczynie nie jest odpowiednie lub zostało odsunięte.

• Powierzchnia do gotowania: średnica podstawy garnka 12-20 cm.

• 8 poziomów temperatury przygotowywania potraw od 80 °C do 270 °C.

• 8 poziomów mocy przygotowywania potraw od 200 W do 2000 W.

• Wyświetlacz pokazuje temperaturę gotowania, moc zasilania, pobór mocy, czasomierz.

• 4 specjalnie zaprojektowane funkcje przygotowywania potraw: smażenie / gotowanie / duszenie / podgrzewanie.

• 3-godzinny czasomierz do gotowania i smażenia; 24-godzinny moduł programowania do duszenia i podgrzewania.

**INDUKČNÍ VARNÁ DESKA, 2 INDUKČNÍ POLE**

• Napájení:: 230 V, 50 Hz

• Maximální výkon: 2000 W + 2000W

• 2 vytápěcí jednotky: leštěné černé křišťálové sklo 280 \* 280 mm, 2 kusy

• Rozměry výrobku: 60 \* 36 \* 6.5 cm

• Délka vodiče: 100 cm

• Automatické odhalení nádoby - spotřebič se automaticky přepne do režimu bdění, pokud nádoba není vhodná nebo byla přesunutá.

• Povrch do vaření: průměr dna hrnce 12-20 cm.

• 8 úrovní teploty přípravy pokrmů od 80 °C do 270 °C.

• 8 úrovní výkonu přípravy pokrmů od 200 W do 2000 W.

• Displej ukazuje teplotu vaření, napájecí výkon, příkon, časoměr.

• 4 speciálně projektované funkce přípravy pokrmů: smažení / vaření / dušení / přihřívání.

• 3- hodinový časoměr pro vaření a smažení; 24-hodinový modul programování pro dušení a podhřívání.

**INDUKTIONSPLATTE, 2 KOCHFELDER**

• Speisung: 230 V, 50 Hz

• Maximale Leistung: 2000 W + 2000W

• 2 Kochfelder: Kristallglas schwarz poliert 280 \* 280 mm, 2 Stück

• Abmessungen des Geräts: 60 \* 36 \* 6,5 cm

• Netzkabellänge: 100 cm

• Automatisches Erkennen des Gefäßes - das Gerät schaltet automatisch in Bereitschaftsmodus, wenn das Gefäß falsch ist oder weggestellt wurde.

• Kochoberfläche: Topfdurchmesser 12-20 cm.

• 8 Temperaturstufen zur Vorbereitung von Speisen von 80 °C bis 270 °C.

• 8 Leistungsstufen zur Vorbereitung von Speisen von 200 W bis 2000 W.

• Auf dem Display erscheint die Kochtemperatur, Speisungsleistung, Leistungsentnahme, Zeituhr.

• 4 speziell entworfene Funktionen zur Vorbereitung von Speisen: braten / kochen / dünsten / erhitzen.

• 3-stundige Zeituhr zum Kochen und Braten; 24-stundiges Programmmodul zum Dünsten und Erhitzen.

**ИНДУКЦИОННАЯ ПЛИТА, 2 КОНФОРОЧНАЯ**

• Питание: 230 В, 50 Гц;

• Максимальная мощность: 2000 Вт + 2000 Вт

• 2 нагревательные поверхности: полированное черное кристаллическое стекло 280 \* 280 мм, 2 штуки

• Размер изделия: 60 \* 36 \* 6.5 см

• Длина провода: 100 см

• Автоматическое обнаружение посуды - устройство автоматически переключается в режим ожидания, когда посуда не соответствует требованиям или была перемещена.

• Поверхность для готовки: диаметр днища кастрюли 12-20 см.

• 8 уровней температуры приготовления блюд от 80 °C до 270 °C.

• 8 уровней мощности приготовления блюд от 200 Вт до 2000Вт.

• Дисплей показывает температуру готовки, мощность источника питания, потребляемую мощность, таймер.

• 4 специально разработанных функций приготовления блюд: жарка / варка / тушение / подогрев.

• 3-часовой таймер для варки и жарки; 24-часовой программный модуль для тушения и подогрева.

**GENERAL SAFETY INSTRUCTIONS**

• Do NOT plug the device to power strip. The highest power consumption of this device is 4000 Watt. But normal power strip can support maximum 3600 Watt. The wire of power strip could be too hot and could get melted when plug with this device. So plug this device only to the socket from your home. The socket was built in the wall can support higher power consumption.

* Płyty nie należy podłączać do listwy zasilającej. Największy pobór mocy tego urządzenia wynosi 4000 W a standardowo do listy zasilającej można podłączyć urządzania o maksymalnym poborze 3600 W. Zatem po podłączeniu płyty do listwy zasilającej przewód może się nadmiernie rozgrzać i stopić. Płytę należy podłączać wyłącznie do gniazda elektrycznego w ścianie, które może obsługiwać urządzenia o większym zużyciu energii.
* Varnou desku nepřipojujte do prodlužovačky. Největší příkon tohoto zařízení je 4000 W a standardně je možné připojit do prodlužovaly spotřebič s maximálním příkonem 3600 W. Tedy po připojení varné desky do prodlužovaly se vodič může nadměrně nahřát a roztopit se. Varnou desku připojujte výlučně do do elektrické zásuvky umístěné ve stěně, která může obsluhovat spotřebič s větší spotřebou energie.
* Die Platte darf an eine Überspannungsschutzleiste nicht angeschlossen werden. Die Höchstleistung des Geräts beträgt 4000 W und an eineÜberspannungsschutzleiste darf standardmäßig ein Gerät mit einem maximalen Strombedarf von 3600 W angeschlossen werden. Das Anschließen an eineÜberspannungsschutzleiste kann zu einer übermäßigen Erhitzung und zum Schmelzen des Kabels führen*.* Die Platte ist ausschließlich an eine Wandsteckdose anzuschließen, die für die Versorgung von Geräten mit einem höheren Strombedarf ausgelegt ist.
* Плиту не следует подключать к удлинителю. Максимальная потребляемая мощность данного устройства составляет 4000 Вт, а по умолчанию к удлинителю можно подключить устройства с максимальной потребляемой мощностью 3600 Вт. Таким образом, при подключении плиты к удлинителю провод может перегреться и расплавиться. Плиту следует подключать исключительно к электрической розетке в стене, которая может работать с устройствами с высоким потреблением энергии.

CHANGE THE PICTURE ONLY

GIFT BOX

2 BURNERS (MAX 2000W + 2000W)

8 LEVELS OF COOKING TEMPERATURE (80℃- 270℃)

ELECTRICITY POWER, TEMPERATURE AND TIME DISPLAY

8 LEVELS OF COOKING POWER STRENGTH (200 W - 2000W)

3 HOURS TIMER AND 24 HOURS PRESET

2 COOKING SURFACES: POLISHED BLACK CRYSTAL GLASS 280 \* 280MM \* 2 PIECES

DISPLAY 50% COOKING TIME SAVINGS AS COMPARED TO ELECTRICAL HOT PLATE

4 SPECIAL DESIGNED COOKING FUNCTION: FRY/BOIL/STEW/HEAT-UP

Marketing words keep the same as EKH006